|  |
| --- |
| **Invisil P.** **Allineatori Ortodontici Trasparenti - Sistema Estetico Funzionale - Veloce** **PROTOCOLLO DA SEGUIRE PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE DI ALLINEAMENTO DENTALE** **PRESA DELL’IMPRONTA** La presa di una buona impronta è fondamentale perché gli allineatori si adattino correttamente all’anatomia del cavo orale del paziente. Il portaimpronta può essere in acciaio forato, in alluminio o in plastica, purché sia sufficientemente rigido. Si richiedono entrambe le arcate anche quando il trattamento riguarda una sola arcata. E’ necessario inoltre completare tutti i lavori di restauro nel cavo orale prima dell’impronta. Le impronte possono essere prese con materiali in Polivinilsilossano, con alginati di precisione   o con uno scanner intraorale di tecnologia adeguata. Un’impronta corretta deve comprendere: bordi gengivali, le superfici occlusali, tutti gli elementi dentali e almeno 3-4 mm di margine gengivale. Assicurarsi che il materiale sia ben aderente al portaimpronta, dall’assenza di bolle in corrispondenza degli elementi dentali e margini gengivali e che i fornici e frenuli siano ben visibili. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|