|  |
| --- |
| **Invisil P.****Allineatori Ortodontici Trasparenti - Sistema Estetico Funzionale - Veloce****PROTOCOLLO DA SEGUIRE PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE DI ALLINEAMENTO DENTALE****PRESA DELL’IMPRONTA**La presa di una buona impronta è fondamentale perché gli allineatori si adattino correttamente all’anatomia del cavo orale del paziente.Il portaimpronta può essere in acciaio forato, in alluminio o in plastica, purché sia sufficientemente rigido.Si richiedono entrambe le arcate anche quando il trattamento riguarda una sola arcata.E’ necessario inoltre completare tutti i lavori di restauro nel cavo orale prima dell’impronta.Le impronte possono essere prese con materiali in Polivinilsilossano, con alginati di precisione  o con uno scanner intraorale di tecnologia adeguata.Un’impronta corretta deve comprendere: bordi gengivali, le superfici occlusali, tutti gli elementi dentali e almeno 3-4 mm di margine gengivale. Assicurarsi che il materiale sia ben aderente al portaimpronta, dall’assenza di bolle in corrispondenza degli elementi dentali e margini gengivali e che i fornici e frenuli siano ben visibili. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|